**Схемы сертификации продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011**

|  |  |
| --- | --- |
| Номерсхемы | Совокупность и последовательность действий |
| 1с | При проведении сертификации изделий по схеме 1с осуществляются следующие действия:- подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;- проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства;- обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;- нанесение единого знака обращения;- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.Схема 1с применяется для сертификации серийно-выпускаемой продукции. |
| 3с | При проведении сертификации изделий по схеме 3с осуществляются следующие действия:- подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;- нанесение единого знака обращения.Схема 3с применяется для сертификации партии продукции. |