**Схемы сертификации продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер  схемы | Совокупность и последовательность действий |
| 1с | При проведении сертификации изделий по схеме 1с осуществляются следующие действия:  - подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;  - рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;  - отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;  - проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;  - проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства;  - обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;  - нанесение единого знака обращения;  - инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.  Схема 1с применяется для сертификации серийно-выпускаемой продукции. |
| 3с | При проведении сертификации изделий по схеме 3с осуществляются следующие действия:  - подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;  - рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;  - отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;  - проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;  - анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;  - нанесение единого знака обращения.  Схема 3с применяется для сертификации партии продукции. |