**Схема сертификации цементов**

Схема сертификации цементов по ГОСТ Р 56836-2023 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов».

В зависимости от функций, выполняемых заявителем, сертификация проводится по заявке изготовителя или уполномоченного зарубежным изготовителем лица на сертификацию серийно изготовляемых цементов.

Сертификация цементов проводится по схеме, предусматривающей:

- анализ технологического регламента производства цемента,

- идентификацию и отбор образцов (проб) цемента,

- испытания образцов (проб),

- анализ состояния производства и последующий

- инспекционный контроль сертифицированной продукции.

Инспекционный контроль проводится не реже чем 1 раз в шесть месяцев и включает испытания образцов (проб) продукции, отобранных у изготовителя, и проведение анализа состояния производства у изготовителя